Warszawa, 29 czerwca 2017

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2.1.1/RPOWM

Wyposażenie serwerowni i przychodni

Firma Corten Medic Tomasz Sikora jest Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, w ramach którego realizuje projekt pt. „Wdrożenie w Corten Medic elektronicznej obsługi pacjentów dostosowującej działalność firmy do znowelizowanych przepisów prawa” w ramach działania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza. W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty na „Wyposażenie serwerowni i przychodni”

1. Dane Zamawiającego :

Corten Medic Tomasz Sikora

Nowa Iwiczna

ul. Ignacego Krasickiego 29N

05-500 Piaseczno

NIP 5211454901

1. Tytuł i kod zamówienia:

### Kod CPV 31122000-7 Jednostki prądotwórcze -1 sztuka

### Kod CPV: 30231200 – Konsole -1 sztuka

1. Kod CPV 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa – 1 zestaw (4 Kamery Wewnętrzne, 6 Kamer Zewnętrznych)
2. Kod CPV -  30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania -1 sztuka
3. Kod CPV 30232100-5 Drukarki i plotery – 1 sztuka

### Kod CPV 30216130-6 Czytniki kodu kreskowego – 1 sztuka

1. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie sprzętu wg poniższej minimalnej specyfikacji technicznej:

1.Kod CPV 31122000-7 Jednostki prądotwórcze

DANE TECHNICZNE SILNIKA

* Chłodzenie Chłodnica, ciecz chłodząca
* System paliwowy Pompa wtryskowa
* Układ Cylindrów 4 w rzędzie

DANE TECHNICZNE PRĄDNICY

* Moc maksymalna/nominalna 400V 16kW / 16000W / 20KVA -15KW / 15000W / 18kVA
* Moc maksymalna/nominalna 230V 5kW / 5400W / 6KVA – 5KW / 5000W / 6kVA
* Układ stabilizujący AVR Pełna stabilizacja napięcia(V) +/- 2%
* Regulator napięcia wyjściowego
* Napięcie znamionowe 230V/400V
* Prąd znamionowy 28A
* Zabezpieczenie prądnicy Przeciążeniowo – termiczne

DANE TECHNICZNE AGREGATU

* Załączenie SAMOCZYNNE
* Czas przełączenia Regulowany
* Instalacja Wbudowany w jednostkę
* Zasilanie 230V/400V
* Zabezpieczenie 30A
* Układ podtrzymania baterii TAK

Agregat ma zostać wyposażony w system SZR (Samoczynne załączenie rezerwy)

2.Kod CPV: 30231200 – Konsole

* Wbudowana konsola z panelem LCD 19"
* Obsługa klawiatur USB
* Automatyczne wykrywanie interfejsów USB
* Emulacja klawiatury i myszy USB
* rozdzielczość monitora min 1280 x 1024
* Dwupoziomowe zabezpieczenie hasłem
* Funkcja autoskanowania do monitorowania komputera wybranego przez użytkownika
* Tryb rozgłaszania – jednoczesne wykonywanie operacji na wszystkich wybranych komputerach
* Możliwość podłączania w trakcie pracy – podłączanie lub odłączanie bez odłączania zasilania
* Montaż w stelażu

3.Kod CPV 35125300-2 Kamery bezpieczeństwa – 1 zestaw (4 Kamery Wewnętrzne, 6 Kamer Zewnętrznych)

Rejestrator 16 kanałowy

* tryb pracy: pentaplex
* wejścia/wyjcia wideo: 16/1 (BNC), VGA
* wejścia/wyjcia audio: 2/1 (BNC)
* wejścia/wyjcia alarm: 8/2
* prędkość zapisu: 400 kl/s (CIF)
* kompresje video/audio: H.264/G.711A
* we/wy: RJ-45, 2 x USB, RS485

4 x Kamera kopułkowa wewętrzna

* Przetwornik: 1/3" HDIS
* Rozdzielczość: 600 TVL (kolor) 650 TVL (B/W)
* Czułość: 0.1 Lux/F2.0
* Obiektyw: 2.8 mm/F2.0
* Funkcje: D/N (ICR), AGC, AES, BLC
* We/Wy: wideo (BNC)
* Zasilanie: 12VDC

4 x Kamera kopułkowa zewnętrzna

* Przetwornik: 1/3” CCD II
* Rozdzielczość 680 TVL (kolor) 700 TVL (B/W)
* Czułość: 0,001 Lux
* Obiektyw 2,8-12mm
* Funkcja ATR (WDR), ATW, DNR, HLC, OSD
* Doświetlenie: 36xLED zasięg do 30m

2 x Kamera tubowa zewnętrzna

* Przetwornik: 1/3" CCD
* Rozdzielczość: 600 TVL
* Czułość: 0 Lux/F1.2 (IR wł)
* Obiektyw: 2.8-12 mm/F1.2
* Promiennik: 42 LED, zasięg do 30 m
* Funkcje: D/N, WDR, BLC, AGC
* 1 x dysk HDD 1TB SATA do archiwizacji
* 2 x Łączówka zasilania LZ-1
* 200m przewodu koncentrycznego z zasilaniem
* Komplet wtyków i końcówek

4.Kod CPV -  30000000-9 - Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania -1 sztuka

automatyczny duplikator DVD/CD

* Pojemność magazynka wejściowego/wyjściowego: min 20 płyt
* Prędkość nagrywania: CD: 40x, DVD: 20x, DVD-DL: 10x
* Formaty nagrywania: CD: CD-R, CD-RW, CD-Audio (CD-DA), Video-CD,
* MP3 to CD-Audio , pozostałe standardy CD
* DVD: DVD±R, DVD±RW, DVD±DL
* Metoda druku: atramentowa
* Rozdzielczość: min 4800 dpi
* Maksymalny obszar druku min 120 mm
* Kolory: 16.7 mln
* Interfejs: USB 3.0
* Systemy operacyjne: Windows: 7/8/10+, Mac: OS X v10.7 lub wyższy
* Opcje: Płyty CD-R/ DVD-R: WaterSafe i WaterShield
* (ze standardową białą, lub błyszczącą powierzchnią do nadruku)
* Gwarancja: min 1 rok,

5.Kod CPV 30232100-5 Drukarki i plotery

Drukarka kart plastikowych

* drukarka z laminatorem jednostronnym
* automatyczny nadruk dwustronny
* podajnik i odbiornik na 100 kart
* Grubość karty [mils]: 30
* Gwarancja producenta [mc]: 24
* Dostępne interfejsy: USB, Ethernet (LAN),
* Złącza: USB, RJ45
* Druk: dwustronny, kolorowy, monochromatyczny
* Wykonanie kart: PVC, PVC kompozytowe
* Pojemność podajnika [karty 30mil]: 100
* Rozdzielczość druku [dpi]: 300

### 6.Kod CPV 30216130-6 Czytniki kodu kreskowego

* Rodzaje interfejsu: USB
* Typ skanera: 1D, laserowy
* Odczytywane kody: wszystkie standardowe kody jednowymiarowe łącznie z GS1 DataBar
* Zasięg odczytu: 28cm
* Szybkość skanowania: 100 skanów/sek
* Sygnalizacja odczytu: świetlna i dźwiękowa
* Odporność na upadki: do 1,5m
* Norma szczelności: IP42
* długość Kabla: 2m

1. Sposób realizacji zamówienia:

Maksymalny termin realizacji zamówienia 14 od dnia podpisania umowy na zakup sprzętu.

1. Wymagania wobec Wykonawcy:

Udział w zapytaniu ofertowym mogą wziąć podmioty, które są :

1. w stanie zrealizować zamówienie oraz posiadają zasoby techniczne i finansowe wystarczające do realizacji zamówienia. Weryfikacja wymagania na podstawie oświadczenia załączonego do oferty.
2. Kryteria wyboru ofert:

Wykonawcy spełniający wymogi z punktu V zostaną dopuszczeni do konkursu ofert, który zostanie przeprowadzony na podstawie następujących kryteriów:

1. Cena wykonania usługi – waga 100 %

Sposób przyznawania punktów:

Cena wykonania usługi (C):

C = najniższa cena netto uzyskana w konkursie ofert/cena netto Oferenta\*100 (zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku)

Weryfikacja kryterium odbędzie się na podstawie ceny netto umieszczonej w ofercie.

Weryfikacja kryteriów odbędzie się na podstawie dołączonych załączników przez Wykonawcy do składanej oferty

Łączna liczba punktów zostanie określona na podstawie poniższego wzoru:

∑ = 1\*C

Do realizacji zamówienia zostanie zaproszony Oferent, który otrzyma najwyższą liczbę punktów oraz. W przypadku, gdy suma punktów będzie równa, Zamawiający dokonana wyboru oferty poprzez przeprowadzenie negocjacji ceny z poszczególnymi oferentami.

1. Miejsce i termin składania ofert :
2. Oferty (przygotowane na wzorze załączonym do niniejszego zapytania ofertowego) należy przesyłać pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną lub dostarczyć osobiście do biura Zamawiającego. Złożenie oferty drogą elektroniczną nie zwalnia Oferenta od dostarczenia oryginału oferty do biura Zamawiającego, jednak za datę wpłynięcia oferty liczy się dzień i godzinę otrzymania wersji elektronicznej.
3. Adresy Zamawiającego :

* do korespondencji pocztą tradycyjną :

Corten Medic Tomasz Sikora ul. Dunikowskiego 10, 02-784 Warszawa,

* dla poczty elektronicznej:

[zamowienia@cortenmedic.pl](mailto:zamowienia@cortenmedic.pl)

Prosimy o dopisanie na kopercie lub w tytule wiadomość

*„*Wyposażenie serwerowni i przychodni”

1. Termin składania ofert mija 7 lipca 2017 roku.
2. Konkurs ofert odbędzie się w dniu 8 lipca 2017 roku.
3. Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, kierując swoje zapytanie na piśmie na adres siedziby Zamawiającego, na adres poczty [elektronicznej zamowienia@cortenmedic.pl](mailto:elektronicznej%20zamowienia@cortenmedic.pl). Wykonawca, zwracając się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu treści zapytania także w wersji edytowalnej. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie. Odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego bez ujawniania źródła zapytania.
4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

od spraw formalno-prawnych – Tomasz Sikora; tomasz.sikora@cortenmedic.pl

od spraw merytorycznych – Robert Zielonka; [it@cortenmedic.pl](mailto:it@cortenmedic.pl).

1. Celem dokonania zmian bądź poprawek Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego   
   w Zapytaniu Ofertowym terminu składania ofert.
2. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.
3. O wynikach konkursu, Oferenci zostaną poinformowani drogą telefoniczną, mailową lub listowną.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Prawidłowość oferty

Do konkursu ofert zostaną dopuszczone tylko prawidłowe oferty, czyli:

1. Będące zgodne z zapytaniem ofertowym co do przedmiotu zapytania ofertowego.
2. Przygotowane na formularzu będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Złożone w terminie przewidzianym na składanie ofert.
4. Całościowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Przygotowane w języku polskim.
6. Z ceną w polskich złotych.
7. Posiadające termin ważności oferty minimum do 31 lipca 2017
8. Podpisane przez osobę upoważnioną do składania ofert handlowych Oferenta.
9. Posiadające wymagane załączniki.
10. Wybór Wykonawcy

Do realizacji zamówienia zostanie zaproszony Oferent, który otrzyma najwyższą liczbę punktów (W przypadku, gdy suma punktów będzie równa, Zamawiający dokonana wyboru oferty poprzez przeprowadzenie negocjacji ceny z poszczególnymi oferentami)

1. Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotowi powiązanemu z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lb powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

1. Informacje dodatkowe
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania zapytania ofertowego przed terminem jego zakończenia bez podawania przyczyny. O sytuacji takiej niezwłocznie poinformuje Oferentów, którzy już zgłosili swoje Oferty oraz wyda komunikat na swojej stronie internetowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania ofertowego bez dokonania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania ofertowego bez podawania przyczyn.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonywania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego.
5. Dla niniejszego zamówienia nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
6. Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.cortenmedic.pl/> oraz w Bazie Konkurencyjności.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert
8. Załączniki będące kopiami muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez opatrzenie kopii imienną pieczęcią i podpisem osoby uprawnionej oraz dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.
9. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane  
   w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Załączniki do oferty

Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:

1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – na wzorze załączonym do zapytania ofertowego
2. Oświadczenie o posiadaniu zasobów technicznych i finansowych do realizacji zamówienia.
3. Załączniki do zapytania ofertowego
4. Wzór oferty
5. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
6. Wzór oświadczenia o posiadaniu zasobów technicznych i finansowych do realizacji zamówienia.

…………………………………………………………………………

(pieczątka i podpis)